附件2：

**行政楼一楼LED大屏采购需求**

一、商务要求：

\*1、售后服务要求：产品免费质量保证期为货物验收合格后2年。质量保证期内供应商免费负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，包括设备维修所需的零配件及不能解决的故障需要返回厂家维修时所发生的一切费用。质保期满后，供应商负责货物的终身维修，采购人如需更换零配件，供应商只能收取零配件的成本费，并由供应商负责更换零配件。（提供承诺函并加盖公章）

\*2、供应商须承诺在五个日历天内完成供货、安装及调试。（提供承诺函并加盖公章）

3、报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等一切相关费用。

\*4、响应文件中需提供框架图纸及备品备件方案。

\*5、供应商须承诺原址显示屏免费拆除。（提供承诺函并加盖公章）

1. 付款方式：项目安装验收合格付90%，质保期结束付10%。

二、采购清单及技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 室内全彩LED屏  （显示尺寸：3.456m\*2.496m  整屏像素：1152\*832） | 1、点间距：3mm；模组尺寸：192\*192mm； 2、封装要求：采用SMD封装方式； 3、为保证屏幕效果，要求采用黑面灯； 4、像素密度：111000点/㎡； 5、显示屏亮度：600-800cd/㎡可调； 6、对比度≥3000:1； 7、扫描方式：32S； 8、扫描频率≥3840HZ； 9、换帧频率=60HZ；  **\*10、为保证整屏显示效果需提供组合式LED光源调光固定工装国家证明资料；**  11、整屏盲点率：＜3/10000； 12、视角：H：左右110°，V：垂直110°； 13、最大功耗：≤800W/㎡，平均功耗≤220W/㎡；  **\*14、为保证屏体散热效果需提供LED光源散热装置国家级证明资料；** 15、连续工作时间大于72小时； 16、寿命10万小时； **\*17、提供产品的3C认证证书； \*18、提供产品的节能认证证书。** | 平方米 | 8.6 |
| 2 | LED视频播放器 | 硬件性能：4K高清硬解码播放 节目储存：8GB（可用 4GB） 最大带载面积：网口带载 130 万像素，最宽 4096 像素，最高 2560 像素 内置系统：Android 支持媒体播放类型 节目排程：支持多节目顺序播放，支持节目定时设置 节目分区：支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放 视频格式：支持 HEVC(H.265)、H.264、MPEG-4 Part 2 与 Motion JPEG 音频格式：支持 AAC-LC、HE-AAC、HE-AAC v2、MP3、Linear PCM 图片格式：支持 bmp、jpg、png、gif 等 文字格式：可通过 PC 端软件支持 txt，rtf，word，ppt，excel 等 文本显示：支持单行文本、多行文本，支持静态和动态显示 多窗口显示：支持多视频窗口、多个图文、滚动字幕、滚动图片、日期时间星期、天气预报。实现自由分屏功能，不同区域显示不同内容 RTC实时时钟：实时时钟显示和管理 U盘即插即播：支持 | 台 | 1 |
| 3 | 钢结构框架 | LED显示屏专业定制室内框架含包边，根据现场实际情况定制。 | 平方米 | 8.6 |
| 4 | 控制电脑 | i5/8G/128G SSD，含键鼠显示器 | 台 | 1 |

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**