附件2：

**导医台采购需求**

**一、项目概况：为提升就医感受，方便患者咨询，现将导医台进行改造。**

**二、改造清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图例 | 工艺参数 | 数量 |
| 1 |  | 尺寸：7000\*5000mm 1、石材：采用可丽耐、戈兰迪、客乐思品牌三选一医用人造石,厚度12MM，无缝拼接，一体成型，具有防污、抗菌、易清洁特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 2、站体：采用千年舟、莫干山兔宝宝E0级，品牌三选一，实木多层板骨架，压制成型厚度80MM，面贴防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；  3、功能柜体：采用千年舟、莫干山、兔宝宝E0级品牌三选一，实木多层板，厚度16MM，同色PVC封边， 4、五金配件：协和、邦派、雅洁品牌三选一锁具，三节导轨，缓冲铰链； 5、踢脚线：采用鞍钢、汇泰、宏旺品牌三选一不锈钢包边，厚度1.0MM，高度100mm，内缩25MM，具有耐用、防潮、易清洁等功能 | 套 |
| 2 |  | 尺寸：7000\*2700mm 1、主背景：采用轻钢龙骨骨架+木工板板材，贴5mm吉祥光面铝塑板，logo字体采用15mm+2mm亚克力水晶字；两侧底座尺寸高100mm，宽600mm，长2700基本框架40/40/1.5厚镀锌方管，外包木工板包围，玻璃厚度6毫米白玻钢化，外面贴膜。 |  |
|  | | |  |

**三、其他需求**

1、供货期：30个日历天

2、质保期：1年

3、付款方式：安装完成，验收合格后一次性付款