附件3：

**门诊诊室后走廊树脂门采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 位置 | 数量 | 规格 | 材质 | 备注 |
| 二楼妇科 | 东侧 | 3 | 2130×802 | 树脂门 | 淡粉色 |
| 2065×802 | 树脂门 | 淡粉色 |
| 2095×800 | 树脂门 | 淡粉色 |
| 西侧 | 1 | 2095×800 | 树脂门 | 淡粉色 |
| 二楼A区 | 东侧 | 3 | 2085×800 | 树脂门 |  |
| 二楼B区 | 东侧 | 1 | 2060×800 | 树脂门 |  |
| 西侧 | 1 | 2110×1150×195 | 树脂门 | 需要做门套 |
| 2 | 2060×800 | 树脂门 |  |
| 二楼C区 | 东侧 | 7 | 2080×800 | 树脂门 |  |
| 西侧 | 5 | 2080×800 | 树脂门 |  |
| 三楼A区 | 东侧 | 3 | 2070×800 | 树脂门 | 深棕色 |
| 西侧 | 2 | 2070×800 | 树脂门 | 深棕色 |
| 三楼B区 | 东侧 | 3 | 2070×800 | 树脂门 | 深棕色 |
| 西侧 | 4 | 2070×800 | 树脂门 | 深棕色 |
| 三楼C区 | 东侧 | 5 | 2070×800 | 树脂门 | 淡粉色 |
| 1 | 2070×905 | 树脂门 | 淡粉色 |
| 西侧 | 5 | 2070×800 | 树脂门 | 淡粉色 |
| 三楼眼科 | 西侧 | 3 | 2080×800 | 树脂门 |  |
| 三楼耳鼻喉科 | 东侧 | 1 | 2090×800 | 树脂门 |  |
| 西侧 | 1 | 2090×800 | 树脂门 |  |
| 三楼儿童内分泌 | 东侧 | 5 | 2080×800 | 树脂门 | 需要拆除4处简易封堵门板 |
| 西侧 | 8 | 2100×800 | 树脂门 | 需要拆除8处简易封堵门板 |
| 注：此表格仅供参考，一切以实际现场为准 |

1. **采购清单**

**二、采购需求：**

1.供货包括安装：30个日历天

2.付款方式：所有门安装完毕验收合格后开票付款

3.质保期：一年

4.本项目报价中应含安装及辅材，送货安装过程中所产生的建筑及生活外运费用、用水用电、售后、运输费用、税费等及其他一切费用，结算时不再调整，除甲方另有要求之外

**★5.甲醛释放量：≤1.5mg/L；抗(细）菌率（I级）大肠杆菌AS1.90,%,≥99.00,金黄色葡萄球菌AS1.89，%，≥99.00**

6.检测报告其他要求：含水率≤2.0%

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**