附件3：

**一次性使用保温毯采购需求**

**一、商务需求**

1．数量：一次性使用保温毯1000个

2．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

3．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

4．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

5．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

6.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

1.采用无纺布面料制作，表面覆膜设计防水、防撕裂。

2.毯身激光打孔，出风均匀，保障热风持续循环无阻断。

3.一次性使用保温毯与主机配合使用，连接主机时，热合线不应该有开裂现象。

4.面料柔软顺应性好，对皮肤无刺激，无过敏，可透X线。

5.一次性使用，避免交叉感染。

**\*6.一次性使用保温毯兼容设计，可以兼容到本科室主机（产品名称：医用升温毯，型号：PW-I）。（提供承诺函）**

**\*7.固定连接方式：通风管口与一次性使用保温毯连接处采用绑带式连接，防止使用过程中脱落。（提供承诺函）**

8.采用中央汇管通气道技术，热量覆盖体表面积可以达到80％以上，

9.垫毯具有预撕裂线，可将手或者上肢穿出。

**\*10. 一次性使用保温毯规格型号齐全、规格型号≥10种，有半身毯（上半身、下半身）、全身毯、腹部毯、全身垫毯，肩部毯、儿童毯、截石位毯子）满足不同的手术需求。（提供承诺函）**

11.温度的波动：一次性使用保温毯接触表面温度不应超过其平均值正负1°C。

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**