附件2：

**康复医学科安防监控系统采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **要求品牌** | **要求参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 监控摄像头 | 海康威视 | 400万 智能半球型网络摄像机  采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警  人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍  最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR  补光灯类型: 红外灯  补光距离: 最远可达30 m  防补光过曝: 支持  红外波长范围: 850 nm  最大图像尺寸: 2560 × 1440  视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264  网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传  网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器  报警: 1路输入，1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A）  复位: 支持  电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 | 24 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 2U标准机架式  2个HDMI，2个VGA  9盘位，最高支持满配8TB硬盘，本次内含8块8T硬盘  2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口  2个USB2.0接口、1个USB3.0接口  1个eSATA接口  报警IO：16进9出  支持DC 12V，ctrl 12V反向供电  软件性能：  输入带宽： 256Mbps  输出带宽：160Mbps  32路H.264、H.265混合接入  最大支持12×1080P解码  支持H.265、H.264解码  支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 | 1 | 台 |
| 3 | 网络交换机 | 海康威视 | 1、提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口  2、支持IEEE 802.3at/af标准  3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准  4、支持管理平台管理  5、支持手机APP管理  6、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理  7、支持远程升级  8、支持6 KV防浪涌（PoE口）  9、支持PoE输出功率管理  10、千兆网络接入设计  11、坚固式高强度金属外壳  12、整机最大POE供电功率：225 W | 2 | 台 |
| 4 | 网络机柜 | 国标 | 9U网络机柜  1、前钢化玻璃门,后铁门;  2、配备8位国标排插组件1套； | 1 | 台 |
| 6 | 网线 | 国标 | 六类非屏蔽 | 7 | 箱 |
| 7 | 安装调试及辅材 | / |  | 1 | 项 |