附件3：

**院感监测试剂采购需求**

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 预计使用量 | 用途 |
| 1 | 营养琼脂平板90mmφ | 9cm | 个 | 5600 | 用于空气采样、样本接种 |
| 2 | R2A营养琼脂平板90mmφ | 9cm | 个 | 20 | 用于血透水质监测 |
| 3 | 0.85%生理盐水管 | 10ml | 支 | 2000 | 用于手、物表采样 |
| 4 | 营养肉汤管 | 9ml | 支 | 200 | 用于酒精采样 |
| 5 | 无菌试管 | 10ml | 支 | 100 | 用于水采样 |
| 6 | 0.1%硫代硫酸钠中和管 | 9ml | 支 | 400 | 用于含氯消毒剂、碘伏采样 |
| 7 | 0.3%甘氨酸中和剂 | 9ml | 支 | 80 | 用于醛类消毒剂采样 |
| 8 | 0.3%甘氨酸中和剂 | 50ml | 瓶 | 20 | 用于软式内镜消毒采样 |
| 9 | 可拆式针头过滤器 (可高压灭菌) | φ2.5cm | 个 | 10 | 1、用于内镜检测 ；2、微孔过滤膜与可拆式针头过滤器配套使用。 |
| 10 | 可拆式针头过滤器 (可高压灭菌) | φ5cm | 个 | 10 |  |
| 11 | 0.45um微孔过滤膜(水系、可高压灭菌) | φ2.5cm | 张 | 10 |  |
| 12 | 0.45um微孔过滤膜(水系、可高压灭菌) | φ5cm | 张 | 80 |  |

**二、采购需求**

1、由院方指定的配送企业按计划分批次进行配送（配送费率4.87%）。

2、按院方实际需求分批次供货，每次供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

**三、技术参数**

1、10ml的0.85%的生理盐水（或者0.03mol/L磷酸盐缓冲液）试管

2、9ml的0.1%的硫代硫酸钠中和剂试管

3、90mm直径的营养琼脂平板

4、9ml的0.3%甘氨酸中和剂试管

5、50ml的0.3%甘氨酸中和剂

6、9ml的营养肉汤试管

7、15ml的无菌试管

8、90mm直径的R2A琼脂培养基

9、φ2.5cm可拆式针头过滤器 (可高压灭菌)

10、φ5cm可拆式针头过滤器 (可高压灭菌)

11、φ2.5cm 0.45um微孔过滤膜(水系、可高压灭菌)

12、φ5cm 0.45um微孔过滤膜(水系、可高压灭菌)

13、试剂、耗材等最少保证6个月的有效期

14、0.85%的生理盐水（或者0.03mol/L磷酸盐缓冲液）试管，试剂管和棉签先单独包装，再将一根试剂管和一根棉签包装在一起。棉签为无菌，易折断的。

15、试管需为旋盖，密封良好，内部试剂不散落，且管口经受短暂的火烤。

16、试剂符合GB 15982—2012、WS/T 367—2012、YY 0572—2015。

17、（9、10、11、12）用于内镜检测 ，微孔过滤膜与可拆式针头过滤器配套使用。