附件2：

**新增院史展牌项目采购需求**

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 介绍立牌 | 1、整体尺寸：1200\*2100\*120mm，背板折弯成两个层次（以现场勘查医院现有展板为准）； 2、底座尺寸:长1200mm，宽300mm，高60mm；底座带滚轮，可移动。 3、标牌面板尺寸:1000mm\*1960mm； 4、材质工艺： 4.1、整体为1.5mm304不锈钢激光雕刻折弯焊接,表面烤汽车漆,内部骨架以60\*40\*2.0mm为镀锌方管为主,30\*30\*1.5mm镀锌方管为辅焊接成型骨架； 4.2、标牌面板为1.5mm铝板烤漆,表面做仿木纹转印处理，一院标志以及字做白亚克力； 4.3、文字uv打印； 4.4、底座配重安装，立式底座配钢板，钢板厚10mm； 4.5、主材不锈钢钢板中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni含量均符合国家GB/T 20878-2007检测标准；不锈钢钢板的盐雾试验（260h）符合国家GB/T 10125-2012检测标准，提供第三方检测报告。 | 块 | 7 |
| 2 | 原有展板加装滚轮 | 高强承重万向轮，静音，耐磨，可固定,承重100kg。 | 块 | 7 |
| 供货期 | | ≤20个日历天 | | |

**二、图例**

****