**第三部分：工程要求**

**附件：芜湖市第一人民医院楼顶字及大门牌招标参数及报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 规格尺寸（mm） | 材质工艺安装 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 | 单价 | 总价 |
| 1 | 楼顶字 | 三级甲等综合性医院 | 2200\*2200\*60 | 字主体：选用1.5mm以上不锈钢拉丝板，经激光切割、冲孔成型，氩弧焊接，精细打磨而成。本系列字特点：本系列自金属质感、立体感极强；  光源：采用深圳日上光电直径12mm，C115TAW型灯珠，配配电箱、变压器、漏电保护器、微电脑时控开关，发光均匀，无光斑，无暗区，尤其不能从正面或者侧面明显看得见光源；  钢架：钢架采用国际5#角钢，主要排版方式详见图纸，钢架需牢固稳重，整体需要能够抗十级大风。安装方式采用吊装方式，即成品由吊篮运送到高空现场，再由施工人员现场安装。 | 个 | 9 | 急诊楼楼顶 | 具体尺寸详见图纸 |  |  |
| 2 | 大门牌 | 根据院方需求制作 | 3000\*400\*30 | 面板：国标1.5mm304#不锈钢，激光雕刻机械开槽折边，表面汽车烤漆。  支撑龙骨：国标30\*30\*1.0mm不锈钢方管龙骨。  文字内容为黑色户外高精防水车贴刻绘  字体：方正大标宋  字号：562PT  背后焊接挂耳方便安装固定 | 块 | 10 | 正门右侧墙面 | 具体尺寸详见图纸 |  |  |











