附件3：

**压力灭菌化学指示标签采购需求**

一、采购需求

1.具体采购数量由采购人中标配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。采购人有权按实际需要调整采购量，但原则采购数量不超过本次项目数量。

2.按院方需求分批次供货，每次供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

二、技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 |
| 化学指示标签 | 1.80mm\*55mm、双层，三段式（第一段用作回收追溯、第二段用作科室记录、第三段用作病历记录）;有带灭菌指示物和不带指示物两种可选，应适用与高温压力蒸汽灭菌、低温过氧化氢等离子灭菌和环氧乙烷灭菌。符合追溯系统格式要求，并及时响应软件升级而带来的格式变化。2.粘胶剂：永久性橡胶基粘胶剂（进口）。此粘胶剂可用于食品、药品等产品的非直接接触贴签用途。3.应提供产品实物样品及产品对应规格彩页。4.参考规格为600张/卷。 | 204000 | 张 |