附件3：

**气垫床采购需求**

一、工作原理：放气状态-体压变换，分散状态-充气状态

二、结构组成：由床垫、气泵和连接导管组成。

三、气泵参数：

1、气泵气密性好，噪音低，≦45db。

2、运行模式：连续运行，有规律的交替供气，每10分钟一个循环。

3、外壳材料：阻燃ABS

4、输出气压: ≧14kPa

5、输出流量: ≧5L/min

6、气泵可悬挂床尾

四、气垫参数：

1、床垫/气条材料：尼龙纺涂层布料

2、条纹管可以自行拆卸、替换，不需要任何工具。

3、承受重量: ≧135kg

4、外形尺寸（mm）：长1900±50，宽900±50，高100±50

五、其他要求：

\*1、床垫和气泵分项报价，按我院实际需求分批供应。

\*2、质保≧2年（含气泵和气垫）。

3、提供样品。

**注：“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**