附件3：

**超声耦合贴片采购参数**

一、具体参数

|  |  |
| --- | --- |
| \*配合河南中和信超声脉冲电导治疗仪SLC-006使用。 | |
| 产品规格 | 规格：80\*80mm |
| 包装规格 | 每包应有2片泡棉和2片贴片 |
| 贴片外观 | 导电铝箔表面应平整。 |
| 无纺布尺寸 | 长度：80mm，宽度：80mm允差：±5mm |
| 导电铝箔厚度 | 0.05mm 允差：±0.015mm |
| 泡棉 | φ42mm 允差±3mm |
| 产品组成 | 超声耦合电极贴片由无纺布、导电铝箔、泡棉止水圈和泡棉组成。泡棉内含水、丙三醇、防腐剂、增稠剂。 |
| 有效期 | 不少于18个月 |

二、采购需求

1、具体采购数量由我院中标的配送企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。院方有权按实际需要调整采购量，但原则上采购数量不超过本项目数量。

2、合同期为2年。

3、按院方需求分批次供货，每次供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。