附件2：

**手术室吊塔、无影灯、手术床，移机安装项目采购需求**

1. **项目概况：**

我院先有吊塔6套、无影灯6套、手术床6套，从芜湖第一人民医院赤铸山路院区拆除至芜湖市第一人民医院经开院区安装。

1. **采购需求**

1.手术室Navgutor吊塔（6套）拆除重新安装，施工时保证吊塔所有部件不能有任何损坏和损伤，安装后恢复原样。

2.手术室SYSTEM ONE无影灯（6套）拆除重新安装，施工时保证无影灯所有部件不能有任何损坏和损伤，安装后恢复原样。

3.手术床6套搬迁至经开院区指定地点。

**\*4.医用吊塔、无影灯的预埋件和加固钢梁等基础施工(包含材料及施工)。**

5.移机的Navgutor吊塔全方位保养养护调试（恢复原有功能正常运行）。

6.移机的SYSTEM ONE无影灯全方位保养养护调试（恢复原有功能正常运行）。

7.提供现场安装施工图纸，院方确认后方可施工。

8.设备移机分二次施工时间段，第一次施工时间段在新科室吊顶封顶前预埋件安装（新科室吊顶封顶之前必须完工），第二次施工时间段在新科室地面完工初步保洁后，设备拆除、按装调试保养以及拆除地点吊顶复原。

**二、其他要求**

1、付款方式：移机后没问题一次性付清费用。

2.吊塔、无影灯，移机施工时间周期计划20个工作日内完成。

\*3.具体移机时间在接到院方通知后3个工作日内启动，吊塔、无影灯设备移机完成后质保1年。（提供承诺函）

\*4.上述设备要求移装前后设备性能一致，在移装过程中出现的安全事故均有中标单位承担。（提供承诺函）