附件3：

**一次性使用无菌针灸针采购需求**

一、技术参数

1、产品品名：灭菌针灸针（一次性使用无菌针灸针）；

2、针灸针针体应以CB/T4240-2009中的规定的06Cr19Nil0奥氏体不锈钢丝制成；

3、针柄的材料分为：不锈钢（12Cr16Mn8Ni3Cu3N）/铝柄（6082）/铜柄（TPI）;

4、针灸针的针柄型式分为：平柄针/环柄针/花柄针/；

5、灭菌针灸针经环氧乙烷灭菌或钴-60辐照灭菌；

6、适用范围：供临床中医针灸疗法用，适用于成人及儿童针灸使用；

7、针灸针采用机械化生产，自动磨尖，针尖锋利无疼痛感；

8、针柄表面螺旋圈排列规整，手感良好，防滑；

9、针柄触摸光滑，清洁，具有良好的韧性；无断裂；

10、所投产品须包含以下规格：针体直径\*针体长度mm： 0.2\*13mm、0.2\*25mm、0.2\*40mm、0.25\*25mm、0.25\*40mm、0.25\*75mm、0.3\*25mm、0.3\*40mm、0.3\*75mm 。按院方实际需求供货。

二、采购需求

1、由院方指定的配送企业按计划分批次进行配送（配送费4.87%）。

2、按院方需求分批次供货，每次供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

**\*3、**为贯彻落实国家15项医疗保障信息业务编码标准，收费产品所有品规必须对应安徽省27位医保编码。若所投产品无安徽省27位医保编码，只有国家20位医保编码，须在响应文件中承诺入选后尽快按照采购人要求申报安徽省27位医保编码；未按照采购人要求进行申报的，采购人有权取消其入选资格。

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**